HKSLQ-82系列升流器标准及技术规格

HKSLQ-82系列升流器是电力、电气行业在调试中需要大电流场所的必需设备，应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研院所等部门，属于短时或断续工作制，具有体积小、重量轻、使用维修方便等特点。

产品特点：

DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》

 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》

 GB2900　　　　　　　 《电工名词术语》

 GB/T16927.1~2-1997　 《高电压试验技术》

 GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》

 GB191 《包装贮运标志》

 GB/T.311-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》

产品参数：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型   号 | 输 出容  量（kVA） | 输出电流（A） | 电源电压（V） | 开口电压（V） | 电 源相 数 |  备  注 |
| HKSLQ-82-3/500 | 3 | 500 | 220 | 6 | 1 |   | 整体式（箱式或台式） |
| HKSLQ-82-6/1000 | 6 | 1000 | 220 | 6 | 1 |   | 整体式（箱式或台式） |
| HKSLQ-82-9/1500 | 9 | 1500 | 220 | 6 | 1 |   | 整体式 |
| HKSLQ-82-12/2000 | 12 | 2000 | 220或380 | 6 | 1 | 2 | 整体式或分体式 |
| HKSLQ-82-15/2500 | 15 | 2500 | 380 | 6 | 1 | 2 | 整体式或分体式 |
| HKSLQ-82-18/3000 | 18 | 3000 | 380 | 6 |    | 2 | 整体式或分体式 |
| HKSLQ-82-24/4000 | 24 | 4000 | 380 | 6 |   | 2 | 分体式 |
| HKSLQ-82-30/5000 | 30 | 5000 | 380 | 6 |   | 2 | 分体式 |
| HKSLQ-82-36/6000 | 36 | 6000 | 380 | 6 |   | 2 | 分体式 |
| HKSLQ-82-48/8000 | 48 | 8000 | 380 | 6 |   | 2 | 分体式 |
| HKSLQ-82-60/10000 | 60 | 10000 | 380 | 6 |   | 2 | 分体式 |
| HKSLQ-82-72/12000 | 72 | 12000 | 380 | 6 |   | 2 | 分体式 |
| HKSLQ-82-90/15000 | 90 | 15000 | 380 | 6 |   | 2 | 分体式 |

说明：1、表内的技术参数为单相大电流发生器的参数，如果需要的是相同型号的三相大电流发生器，则输出容量都要相应的×3，电源电压为380V、输入电源相数为三相四线。

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有[大电流发生器生产厂家](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=449)，[耐电压测试仪](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=444)，[直流高压发生器](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=442)，[直流电阻测试仪](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=408)，[真空滤油机生产厂家](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=484)等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!