BX8D六管手摇式滑线变阻器用途

 BX8D六管手摇式滑线变阻器适用于交流50赫兹、电压至380伏特及直流电压至400伏特以下的电路中。主要作为校正电气机械设计阶段中作变更电压、电流和代替未定阻值的可变电阻器应用；

 BX8D在实验室中作试验或教学演示用的电压、电流调节器，以及作为发电设备和直流电动机的励磁。调速电阻等之用。滑动电阻器在多管并联后电流可达200A，功率zui大50KW，产品有单管、双管、三管、四管、六管、八管等近千种规格。

 BX8D采用经过氧化绝缘处理的康铜丝，密绕于瓷管上，并固定于金属保护支架上，通过接触系统的导电电刷，在康铜丝表面移动，以达到改变阻值的大小。

\*注：电流400A以下之非标准规格，只需提供电流、电压、电阻技术参数即可设计、生产。

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有[200A|100A|回路电阻测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9003.html)，[回路电阻测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/read/641.html)，[超高压耐压测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9005.html)，[互感器测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9006.html)，[双钳相位伏安表](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9019.html)等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!