回路电阻测试仪产品应用说明

　　回路电阻测试仪按新《电力设备交接和预防性试验规程》要求，各类开关设备导电回路电阻的测量，按新规程要求设计开发出新一代智能回路电阻测试仪产物，该产物合用于测试凹凸压开关的主触头接触电阻值，凹凸压电缆线路的直流电阻值等。

　　回路电阻测试仪可采用载面细的测试线，大大减轻了现场测试人员的劳动强度，测试过程全部由单片节制自动实施，精度高，复测性好，单按键操作，简单易行，测试数据液晶显示，功效打印，合用于分歧的工作环境。回路电阻测试仪采用数字电路技术和开关电路技术建造，它是用于开关节制设备的接触电阻，回路电阻测量的专用设备。

　　回路电阻测试仪测得回路电阻或接触电阻，并用数字显示，测量、机能不变，适合电力，供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。回路电阻测试仪主要包罗高压开关动特性测试仪、高压开关操作电源、开关回路测试仪、开关漏电呵护器测试仪、凹凸压开关柜通电试验台及直流断路器安秒特性测试仪。

　　回路电阻测试仪是针对针对国内外各类断路器、高压开关的机械特性，而研发的一款高压开关测试仪，跟着用电的靠得住性要求越来越高，断路器、高压开关测试仪的预防性试验直接影响着电力系统的运行，高压开关测试仪的设计和功能要求合适技术尺度和电力行业试验尺度。回路电阻测试仪内核采用单片机措置信息系统技术、光电脉冲采集技术以及靠得住的抗电磁干扰技术，高压开关测试仪操作高精度传感器在断路器行程的主轴进行采样，确保测试数据的性和真实性，高压开关测试仪可用于各类电压等级的真空高压开关、六氟化硫开关以及传统的少油开关、多油开关等的机械性参数的调试与测量。

回路电阻测试仪接线便利、操作简单、操作时只需一次合动作便可获得合闸全部数据，断路器、回路电阻测试仪能打印所需的全部数据，断口电流波形和动触头举动曲线，便于分析和保留。

尊敬的客户：  
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有[200A|100A|回路电阻测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9003.html)，[回路电阻测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/read/641.html)，[超高压耐压测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9005.html)，[互感器测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9006.html)，[双钳相位伏安表](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9019.html)等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!