谈谈双枪电缆刺扎器几个重要的组成部分

多年以来，电力电缆运行与维护部门对电力电缆刺扎，均按照行业标准要求，采用人工试扎待锯电缆，一旦电缆识别出错，误刺扎带电运行电缆将造成极大的危害。

双枪电缆刺扎器具有双枪双角度刺扎被测电缆，功能可遥控、线控自动定时两种控制方式。极大地提高了电缆刺扎的安全性、及可靠性。实现了一次刺扎两个角度同时完成，是电缆施工、维护工作者的\*工具。

双枪电缆刺扎器控制器采用先进的数字控制及电子检测电路，将真人语音与液晶显示控制与一体，实现了人机对话。整机面板设计清晰醒目、操作简单方便。双枪电缆刺扎器采用遥控、线控定时两种模式，工作发射时人不直接接触设备，确保人身安全。采用电池供电，刺扎器与电力系统彻底隔离，确保供电安全。

组成部分：

双枪电缆刺扎器写有型号名称的方盒是本装置的精密自动机械以及电子控制部分，是用户不可拆卸部分，请不要试图拆卸以免损坏设备。如该部分有问题，请及时与厂家。

1、压板、钢绳为本装置与待刺扎高压电缆紧固连接装置。

2、钉管、制动环、活塞体为用户每次试扎后必须进行擦拭，上润滑油保养的部分。

3、充电由于技术升级，充电指示以充电器上的指示灯为准，充电时红灯亮，充满后变为绿灯亮。

4、欠压为电池状态指示灯，打开电源开关，该灯亮时，必须及时进行充电。

5、上镗为装置工作状态指示灯。该灯亮时，表示准备工作到位，可以试扎。

6、试扎为装置工作状态指示灯。该灯亮时，表示已进入试扎状态。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有[200A|100A|回路电阻测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9003.html)，[回路电阻测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/read/641.html)，[超高压耐压测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9005.html)，[互感器测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9006.html)，[双钳相位伏安表](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9019.html)等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!