SM8828H红外线测温仪产品特点及技术指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SM系列 | SM350 | -20～500℃ | 单激光瞄准，D:S=8:1   \*式 |
| SM8819H | -50～750℃ | 物距12:1，自动报警功能，分辨率0.1℃ |
| SM8828H | -50～1100℃ | 物距16:1，自动报警功能，分辨率0.1℃ |
| SM8829 | -50～1000℃ | 物距50:1，自动报警功能，分辨率0.1℃ |
| SM系列 | SM842A | -50～550℃  12:1 | ℃/℉温度单位转换，数据保持显示功能，自动关机功能，背光显示选择功能，镭射目标显示选择功能，平均值和温差测量功能，zui大、zui小值测量功能，测量数据储存功能（断电记忆），响应时间和响应值长，重复性。 |
| SM-852B | -50～650℃  12:1 |
| SM-862A | -50～850℃  12:1 |
| SM-872D | -50～1050℃ 20:1 |
| SM-872 | -18～1250℃ 30:1 |
| SM-882 | -18～1500℃ 50:1 |
| SM-892 | 200～1850℃ 80:1 |

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有[200A|100A|回路电阻测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9003.html)，[回路电阻测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/read/641.html)，[超高压耐压测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9005.html)，[互感器测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9006.html)，[双钳相位伏安表](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9019.html)等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!