JJDX-35KV高压短路接地线分类及型号说明

JJDX-35KV高压短路接地线采用绝缘性能与机械强度俱佳的高级环氧树脂、玻璃纤维精制而成，同时对操作手柄加装硅橡胶护套，合牢固，绝缘更为安全可靠。

一、概述 ：

JDX系列携带型短路接地线是按能源部SD332-89技术标准，结合广大电力工作者对接地线的改进要求，由本公司科研人员及电力系统工程技术人员共同开发的一

种新型产品。JDX系列携带型短路接地线于2000年6月通过电力部安全工器具质量监督检测测试中心的型式试验，所有试验项目全部合格。

分类及型号说明

按接地操作棒功能及结构分类：JDX-35KV高压短路接地线按照操作棒接电线夹与短路接

地引导线不同分别进行分类：

1、 线路型短路接地线：适用于架空线路停电检修用。

主要有：

（1）双舌式接地棒（双簧接地棒）：具体规格分为：JDX-S-10KV双簧接地棒，JDX-S-35KV双簧接地棒，JDX-S-110KV双簧接地棒，JDX-S-220KV双簧接地棒，JDX-S-330KV双簧接地棒，JDX-S-500KV双簧接地棒。

(2) 单舌式接地棒 (单簧接地棒) ：具体规格分为：JD

X-D-10KV单簧接地棒，JDX-D-35KV单簧接地棒，JDX-D-110KV单簧接地棒，JDX-D-220KV单簧接地棒，JDX-D-330KV单簧接地棒，JDX-D-500KV单簧接地棒。

（3）螺旋压紧式(线路型)：具体规格分为：JDX-L-10KV螺旋压紧式接地棒，JDX-L-35KV螺旋压紧式接地棒，JDX-L-110KV螺旋压紧式，JDX-L-220KV螺旋压紧式接地棒，JDX-L-330KV螺旋压紧式接地棒，JDX-L-500KV螺旋压紧式接地棒

尊敬的客户：  
尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有[200A|100A|回路电阻测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9003.html)，[回路电阻测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/read/641.html)，[超高压耐压测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9005.html)，[互感器测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9006.html)，[双钳相位伏安表](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9019.html)等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!