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变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目，BZC-3S三回路变压器直流电阻测试仪能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。

产品特征
1、对星型接法有中性点引出的绕组测试时，仪器可以采取三相同时测量的方式测试A0、B0、C0相的直流电阻，大大节省测试时间；
2、显示、打印变压器的高中低压绕组的全部测试数据，并自动计算出三相不平衡率；
3、BZC-3S三回路变压器直流电阻测试仪具有*的反电势保护功能；
4、具有自动放电和放电指示功能，减少误操作，保证设备及人员安全；
5、仪器可以存储测试数据500组，还可以使用优盘存储数据；
6、仪器采用5.7寸超大液晶显示，可随时打印测试结果；
7、仪器具有适用温度宽，精度高，防震，抗干扰，携带方便等特点。

技术参数
输出电流： 三相测试：2*10A、2*5A、2*2A
单相测试： 20A、10A、2A
测试范围： 2*10A：500μΩ～500mΩ
2*5A： 1mΩ～1Ω
2*2A： 2.5mΩ～2.5Ω
20A：  250μΩ～1Ω
10A：  500μΩ～2Ω
2A：   2.5mΩ～10Ω
分 辨 率   0.1μΩ
测量精度   ±(0.2%读数+2字)
外形尺寸   420mm×250mm×340mm
环境温度   -10℃～50℃
环境湿度   ≤85%RH
工作电源   AC220V±10%
电源频率   50±1Hz
仪器重量   15kg

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！

