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FRD-10KV高压数显语音核相仪，适用于高压电力线路的相位核定工作，语音核相仪使高压核相这项危险性较大的而又*的工作安全可靠，指针显示一目了然，重量只有用互感器的1/10—1/20，携带方便。实在是高压电工*的工具。

仪器特点：
1、语音核相仪系在运行电压下，进行高压电力线路的核定相位工作，属带电测试工具，特别对直接接触高电压的核相棒进行了较高的工频耐压试验。结果表明其绝缘性能和安全距离均能满足电业安全规程要求。
2、经有关供电局较长时间的实际使用，普遍反映该仪器安全、可靠、使用方便，核相分辨能力高，携带轻便。
3、FRD-10KV高压数显语音核相仪经过一定的高压校验后，还可作测量高电压之用。

使用方法：
1.自行检测辨别相位仪器是否良好。
先将试验线插入仪表插口，另一端插入220V电源。此时按表四所述有三反应，若有三反应表示是好的。若无三反应，表示有问题，不能用。
2.用万用表检测高压连线是否导通。
3.测试表头事项：
以上方法检测核相仪表是正常的，就可以正式核相了。如果已经知道核相仪表是正常的，也可不用检测直接使用。在检测中如果没有电压显示，说明电池电压不足，应更换电池。可打开仪表外壳换上新的9V层叠电池。
注：电池电压低于6V时，没有声音提示，只要电压不低于4.5V，都可正确显示。

注意事项：
1．高压定相器甲棒和乙棒应分别接地，工作中某棒地线脱落应停止工作，接好后再进行测量。
2．高压定相器应置于干燥处定期检查绝缘电阻值，35KV定相器触勾对接地约60M。6－10KV相定器为27㎜左右。
3．现场工作四人，但不得少于三人，填写第二种工作票。
4．高压定相器设计中已尽量减少金属裸露部分，但工作中仍应高度思想集中，防止造成线间短路和接地事故。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！

