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TQSB系列轻型交直流高压试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的TQSB系列轻型交直流高压试验变是在   的基础上按照国家标准《ZBK-41006-89》经过改进后而生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全，通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行汇频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中*的重要设备。

技术要求
1、试验变压器使用环境要求：
1.1 输入电压：交流220V或380V，50Hz；
1.2 环境温度：-40℃～40℃；
1.3 相对湿度：≤85%（环境温度为25℃时）；
1.4 不含有化学性气体及蒸汽的环境中；
1.5 无性危险的气体中；
1.6 不受雨水浸入的场合下。

全自动变压器控制箱主要特点
1、是我公司自主研发、生产的轻型试验变压器的配套设备，该控制箱、台具有使用维修方便、性能*使用安全可靠、外型结构美观、坚固耐用、移动方便等特点。是供电企业、大型工厂、冶金、发电厂、铁路等需要电力维修部门的*设备。
2、采用良好的微电子处理技术，全部使用过程可提前进行设置，全中文界面，操作简单明了。
3、全部测试项目设定后自动进行测试，无须人工干预。
4、日期、电压、电流、时间四组数据同蓝色160大屏液晶显示，带背光，读数清晰、直观。
5、全中文界面，工作状态显示，操作简单明了，适用面广。
6、轻触式面板按键操作，所有功能均可通过按键设定，提高了产品的安全性、可靠性。
7、全数字式调校，摒弃了陈旧的电位器调整方式，现场使用极为方便。
8、按键直接设定电流、电压变比，在不同变比输入的情况下，应用自如。
9、单一按键，可轻松实现电压的交流、直流两种显示方式。
10、采用硬、软件抗干扰技术相结合，性能稳定，抗干扰性强。
11、自带四路输出，可用于过流、过压保护等不同场合。
12、时间继电器启动.停止条件可任意设定。可设定时间范围1秒～9999秒.
技术指标 1、测量范围： 0 ～ 9999 字
2功 率：5KW
3、测量精度： 0.5 ％FS ±2
4、设定方式： 面板轻触式按键数字设定 设定值断电*保存
5、保护方式： 工作异常自动复位（WaHZTCh dog） 欠压自动复位
6、电源电压： AC220V ±15%, 50 Hz±2 Hz
7、重 量：10kg

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！

