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工频耐电压测试仪主要技术指标：
1、输出电压范围：AC 0-5kV±5%（指示值）
2、输出功率：AC 2kVA（5kV/500mA持续10min）
3、输出波形：AC 50Hz正弦波
4、过流整定：1 ～ 10 A
5、定时范围：1-999秒±5%
6、电源：交流220V±10% 　50Hz±5%
7、外型尺寸：320×420×350（mm）
9、仪器重量：25kg

工频耐电压测试仪技术特点:
◆输入电压：三相相AC220V ±15%, 50 Hz±2 Hz
◆输出电压：0-1000kV
◆输出容量：0-1000kVA
◆计时范围：0-9999S
◆设定方式：面板轻触式按键数字设定 设定值断电*保存
◆保护方式：工作异常自动复位（WaHZTCh dog） 欠压自动复位
◆环境温度：－20℃至50℃
◆电压精度：≤0.5 %FS ±2
◆电流精度：≤0.5 %FS ±2

工频耐电压测试仪组成：
工频耐压测试仪是根据DL/T848.2-2004行业标准而设计生产的。全套装置由YD系列轻型高压试验变压器和全自动耐压控制箱（台）组成，其中控制台（箱）由调压器、测量、显示、报警、控制及保护等部分组成的全自动一体化装置。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！

