**CR3610接地线成组直流电阻测试仪的产品介绍**

 **接地线直流电阻是变电站安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目，能有效发现接地线的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。**

**功能特点**

**HCR3610接地线成组直流电阻测试仪测试精度高，范围宽，操作简便，可实现接地线成组直流电阻的快速测量；输出电流大且电流可根据负载大小自动调整；**

 **HCR3610接地线成组直流电阻测试仪具有完善的保护电路，可靠性强；**

 **HCR3610接地线成组直流电阻测试仪具有自动放电和音响放电报警功能，放电指示清晰，减少误操作。**

**技术参数：**

**输出电流 50A、40A、30A**

**测量范围 50A： 200μΩ～200mΩ**

 **40A： 250μΩ～250mΩ**

 **30A： 300μΩ～300mΩ**

**分 辨 率 0.1μΩ**

**测量精度 ±(0.5%+2字)**

**外形尺寸 390mm×235mm×245mm**

**仪器重量 12kg**

**使用条件**

**环境温度 -10℃～50℃**

**环境湿度 ≤85%RH**

**工作电源 AC220V±10%**

**电源频率 50±1Hz**

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有[大电流发生器生产厂家](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=449)，[耐电压测试仪](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=444)，[直流高压发生器](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=442)，[直流电阻测试仪](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=408)，[真空滤油机生产厂家](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=484)等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!