YD系列高压试验变压器应用特点

　　高压试验高压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的，交直流高压试验变压器是在YD系列试验变压器的基础上按照国家标准《JB∕T 9641-1999》经过改进后而生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。

　　高压试验变压器类型：

　　1、油浸式高压试验变压器：容量大，价格便宜，维修方便，主流产品。

　　2、充气式高压试验变压器：灭弧性好，重量轻。

　　3、干式高压试验变压器：重量轻，体积小，可倒放，价格贵。

　　4、串激式高压试验变压器：容量小、电压低、重量轻，便于运输和安装。

　　5、绝缘筒式高压试验变压器成套设备配套性强，电压容量系列齐全，功能完善。

　　6、变频串并联谐振高压试验变压器广泛应用于电力、冶金、石油、化工、等行业，适用于大容量、高电压的电容性试品。

以上就是关于高压试验变压器的小知识你都知道了吧，快去实际中运用吧!

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有[200A|100A|回路电阻测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9003.html)，[回路电阻测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/read/641.html)，[超高压耐压测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9005.html)，[互感器测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9006.html)，[双钳相位伏安表](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9019.html)等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!