谈谈直流大电流发生器的产品特点和用途

　　直流大电流发生器采用进口高导磁材料、规划精巧、具有体积小、耐电动力强、便利运用的特色该系列大电流发生器是各行各业在电气调试中需求大电流场所的必需设备，适用于频率50HZ开关、电流互感器和其它电器设备的电流负载实验及升温实验。断电后不需重新归零再调可持续实验。

　　直流大电流发生器产品由操作台及升流器两部分构成，具有输出电流无极调整、电流上升平稳、负荷改变规模大、作业牢靠、操作简洁安全等特色，也可作为工矿企业进行升流或温升实验的电流源设备。配有互感器，能便利地读取实验电流值。

直流大电流发生器仪器特色

　　1.重量轻，带载能力强!

　　2. 输出电流：三相绝对平衡，波形为规范正弦波

　　3. 三相同调、每相分别调理均可

　　注：三相大电流发生器(可根据用户要求增加电流)。

　　4.便携式大电流发生器选用AC220供电，便利现场运用。

　　5.大电流输出值分软件核算值和实测值。

直流大电流发生器功用特色

　　(1)进口铁芯体重小

　　(2)0.5级数字式真有效值表头

　　(3)无需外附规范CT及电流表

　　(4)指示电源220/380

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有[200A|100A|回路电阻测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9003.html)，[回路电阻测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/read/641.html)，[超高压耐压测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9005.html)，[互感器测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9006.html)，[双钳相位伏安表](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9019.html)等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!